Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 3 priedas 

	X

	


Aplinkos apsaugos agentūrai 
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
    (reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:
	1.1. teisinis statusas: 
	
	

	juridinis asmuo
	X
	

	juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)
	
	

	fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą
	
	


(tinkamą langelį pažymėti X)

	1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė
	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

	UAB „Agaras“
	154742821



1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas
	savivaldybė
	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)
	gatvės pavadinimas
	pastato ar pastatų komplekso Nr. 
	Korpu-sas
	buto ar negyvena-mosios patalpos Nr. 

	Biržų r.
	Balandiškių k.
	Agaro
	5
	
	



1.5. ryšio informacija
	telefono Nr. 
	fakso Nr. 
	el. paštas

	+370 450 31458
	
	info@agaras.lt



2. Ūkinės veiklos vieta:
	Ūkinės veiklos objekto pavadinimas

	UAB „Agaras“ skerdykla

	adresas

	savivaldybė
	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)
	gatvės pavadinimas
	namo pastato ar pastatų komplekso Nr. 
	Korpu-sas
	buto ar negyvena-mosios patalpos Nr. 

	Biržų r.
	Balandiškių k.
	Agaro
	5
	
	



3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:
	telefono Nr. 
	fakso Nr. 
	el. paštas

	+370 614 46707
	
	info@jkazakeviciene.lt



4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2026 m. II ketvirtis.

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1
4 lentelė

	Išleistuvo kodas2
	Nuotekų valymo įrenginio kodas3
	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas

	1360002
	3360002
	biologiniai nuotekų valymo įrenginiai

	Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd
	Ėminio ėmimo laikas, hh.min
	Ėminio  ėmimo vieta4
	Laiko-tarpis5, d.
	Nuotekų debitas, m3/d
	Nuotekų kiekis6, m3
	Labai smarkus lietus7,
	Tempera-tūra,
	Teršalai/parametrai 8
	Matavimo rezultatas9
	Matavimo metodas10
	Laboratorija, atlikusi matavimą
	Tyrimų protokolo Nr.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Taip / Ne
	°C
	kodas
	pavadinimas, matavimo vnt.
	
	
	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	pavadi-nimas
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2026.04.13
	13.05
	prieš FL
	14
	122,0
	1708
	Ne
	11
	1003
	BDS7, mg/l O2
	276
	LST EN 1899-2:2000
	1596110
	Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos laboratorija
	26/716

	2026.04.30
	14.35
	
	17
	128,0
	2176
	Ne
	10
	
	
	270
	
	
	
	26/872

	2026.05.14
	08.10
	
	14
	134,0
	1876
	Ne
	14
	
	
	622
	
	
	
	26/921

	2026.05.28
	14.50
	
	14
	128,0
	1792
	Ne
	17
	
	
	167
	
	
	
	26/1028

	2026.06.23
	12.10
	
	26
	119,0
	3094
	Ne
	20
	
	
	209
	
	
	
	26/1176

	2026.04.13
	13.05
	prieš FL
	14
	122,0
	1708
	Ne
	11
	1201
	Nbendr., mg/l
	46,3
	LST EN ISO 11905-1:2000
	1596110
	Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos laboratorija
	26/716

	2026.04.30
	14.35
	
	17
	128,0
	2176
	Ne
	10
	
	
	43,9
	
	
	
	26/872

	2026.05.14
	08.10
	
	14
	134,0
	1876
	Ne
	14
	
	
	146
	
	
	
	26/921

	2026.05.28
	14.50
	
	14
	128,0
	1792
	Ne
	17
	
	
	20,0
	
	
	
	26/1028

	2026.06.23
	12.10
	
	26
	119,0
	3094
	Ne
	20
	
	
	33,8
	
	
	
	26/1176

	2026.04.13
	13.05
	prieš FL
	14
	122,0
	1708
	Ne
	11
	1005
	ChDSCR, mg/l
	326
	LAND 83-2006
	1596110
	Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos laboratorija
	26/716

	2026.04.30
	14.35
	
	17
	128,0
	2176
	Ne
	10
	
	
	309
	
	
	
	26/872

	2026.05.14
	08.10
	
	14
	134,0
	1876
	Ne
	14
	
	
	857
	
	
	
	26/921

	2026.05.28
	14.50
	
	14
	128,0
	1792
	Ne
	17
	
	
	186
	
	
	
	26/1028

	2026.06.23
	12.10
	
	26
	119,0
	3094
	Ne
	20
	
	
	230
	
	
	
	26/1176

	2026.04.13
	13.05
	prieš FL
	14
	122,0
	1708
	Ne
	11
	1008
	Riebalai, mg/l
	252
	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandens kokybės metodai. I dalis
	1596110
	Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos laboratorija
	26/716

	2026.04.30
	14.35
	
	17
	128,0
	2176
	Ne
	10
	
	
	132
	
	
	
	26/872

	2026.05.14
	08.10
	
	14
	134,0
	1876
	Ne
	14
	
	
	172
	
	
	
	26/921

	2026.05.28
	14.50
	
	14
	128,0
	1792
	Ne
	17
	
	
	12,0
	
	
	
	26/1028

	2026.06.23
	12.10
	
	26
	119,0
	3094
	Ne
	20
	
	
	52,0
	
	
	
	26/1176

	2026.04.13
	13.05
	prieš FL
	14
	122,0
	1708
	Ne
	11
	1102
	Chloridai, mg/l
	589
	LST ISO 9297:1998
	1596110
	Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos laboratorija
	26/716

	2026.04.30
	14.35
	
	17
	128,0
	2176
	Ne
	10
	
	
	461
	
	
	
	26/872

	2026.05.14
	08.10
	
	14
	134,0
	1876
	Ne
	14
	
	
	241
	
	
	
	26/921

	2026.05.28
	14.50
	
	14
	128,0
	1792
	Ne
	17
	
	
	248
	
	
	
	26/1028

	2026.06.23
	12.10
	
	26
	119,0
	3094
	Ne
	20
	
	
	161
	
	
	
	26/1176

	2026.04.13
	13.05
	prieš FL
	14
	122,0
	1708
	Ne
	11
	1106
	NH4-N, mg/l
	22,7
	LST ISO 7150-1:1998
	1596110
	Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos laboratorija
	26/716

	2026.04.30
	14.35
	
	17
	128,0
	2176
	Ne
	10
	
	
	13,5
	
	
	
	26/872

	2026.05.14
	08.10
	
	14
	134,0
	1876
	Ne
	14
	
	
	62,5
	
	
	
	26/921

	2026.05.28
	14.50
	
	14
	128,0
	1792
	Ne
	17
	
	
	12,3
	
	
	
	26/1028

	2026.06.23
	12.10
	
	26
	119,0
	3094
	Ne
	20
	
	
	12,9
	
	
	
	26/1176

	2026.04.13
	13.15
	Š10
	14
	122,0
	1708
	Ne
	11
	1003
	BDS7, mg/l O2
	1,20
	LST EN 1899-2:2000
	1596110
	Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos laboratorija
	26/716

	2026.04.30
	14.55
	
	17
	128,0
	2176
	Ne
	10
	
	
	0,68
	
	
	
	26/872

	2026.05.14
	08.25
	
	14
	134,0
	1876
	Ne
	14
	
	
	0,99
	
	
	
	26/921

	2026.05.28
	15.05
	
	14
	128,0
	1792
	Ne
	17
	
	
	0,67
	
	
	
	26/1028

	2026.06.23
	12.25
	
	26
	119,0
	3094
	Ne
	20
	
	
	1,30
	
	
	
	26/1176

	2026.04.13
	13.15
	Š10
	14
	122,0
	1708
	Ne
	11
	1201
	Nbendr., mg/l
	16,60
	LST EN ISO 11905-1:2000
	1596110
	Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos laboratorija
	26/716

	2026.04.30
	14.55
	
	17
	128,0
	2176
	Ne
	10
	
	
	9,98
	
	
	
	26/872

	2026.05.14
	08.25
	
	14
	134,0
	1876
	Ne
	14
	
	
	7,50
	
	
	
	26/921

	2026.05.28
	15.05
	
	14
	128,0
	1792
	Ne
	17
	
	
	11,00
	
	
	
	26/1028

	2026.06.23
	12.25
	
	26
	119,0
	3094
	Ne
	20
	
	
	13,00
	
	
	
	26/1176

	2026.04.13
	13.15
	Š10
	14
	122,0
	1708
	Ne
	11
	1005
	ChDSCR, mg/l
	14,10
	LAND 83-2006
	1596110
	Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos laboratorija
	26/716

	2026.04.30
	14.55
	
	17
	128,0
	2176
	Ne
	10
	
	
	6,50
	
	
	
	26/872

	2026.05.14
	08.25
	
	14
	134,0
	1876
	Ne
	14
	
	
	6,40
	
	
	
	26/921

	2026.05.28
	15.05
	
	14
	128,0
	1792
	Ne
	17
	
	
	7,20
	
	
	
	26/1028

	2026.06.23
	12.25
	
	26
	119,0
	3094
	Ne
	20
	
	
	9,10
	
	
	
	26/1176

	2026.04.13
	13.15
	Š10
	14
	122,0
	1708
	Ne
	11
	1008
	Riebalai, mg/l
	4,00
	Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandens kokybės metodai. I dalis
	1596110
	Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos laboratorija
	26/716

	2026.04.30
	14.55
	
	17
	128,0
	2176
	Ne
	10
	
	
	2,50
	
	
	
	26/872

	2026.05.14
	08.25
	
	14
	134,0
	1876
	Ne
	14
	
	
	2,50
	
	
	
	26/921

	2026.05.28
	15.05
	
	14
	128,0
	1792
	Ne
	17
	
	
	4,00
	
	
	
	26/1028

	2026.06.23
	12.25
	
	26
	119,0
	3094
	Ne
	20
	
	
	3,50
	
	
	
	26/1176

	2026.04.13
	13.15
	Š10
	14
	122,0
	1708
	Ne
	11
	1102
	Chloridai, mg/l
	433,0
	LST ISO 9297:1998
	1596110
	Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos laboratorija
	26/716

	2026.04.30
	14.55
	
	17
	128,0
	2176
	Ne
	10
	
	
	351,0
	
	
	
	26/872

	2026.05.14
	08.25
	
	14
	134,0
	1876
	Ne
	14
	
	
	164,0
	
	
	
	26/921

	2026.05.28
	15.05
	
	14
	128,0
	1792
	Ne
	17
	
	
	140,0
	
	
	
	26/1028

	2026.06.23
	12.25
	
	26
	119,0
	3094
	Ne
	20
	
	
	241,0
	
	
	
	26/1176

	2026.04.13
	13.15
	Š10
	14
	122,0
	1708
	Ne
	11
	1106
	NH4-N, mg/l
	0,061
	LST ISO 7150-1:1998
	1596110
	Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos laboratorija
	26/716

	2026.04.30
	14.55
	
	17
	128,0
	2176
	Ne
	10
	
	
	0,088
	
	
	
	26/872

	2026.05.14
	08.25
	
	14
	134,0
	1876
	Ne
	14
	
	
	0,024
	
	
	
	26/921

	2026.05.28
	15.05
	
	14
	128,0
	1792
	Ne
	17
	
	
	0,044
	
	
	
	26/1028

	2026.06.23
	12.25
	
	26
	119,0
	3094
	Ne
	20
	
	
	0,069
	
	
	
	26/1176



Pastabos: 
1Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6  skiltys nepildomos.
2Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.
3Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.
4Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.
5Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.
6Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).
7Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.
8Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.
9Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.
10Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė dr. Jurgita Kazakevičienė, tel. +370 614 46707
                       (Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

_________________________	__________	___________________	2026-07-07
(Ūkio subjekto vadovo ar jo	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)	(Data)
įgalioto asmens pareigos)
_________________
